Gocator API

- Home
- Topics
- Types
- Files

All Classes Files Functions Variables Typedefs Macros Modules Pages

kStatus GoEthernet_AddCompositeSource | ( | GoEthernet | ethernet,
|  | GoOutputSource | type,
|  | GoOutputCompositeSource | source
| ) |  |

Selects the specified composite source for transmission.

Version
  Introduced in firmware 4.4.4.14

Parameters

  ethernet | GoEthernet object.
  type | Output CompositeSource type.
  source | Composite source identifier.

Returns
  Operation status.